附件3.项目内容与要求

1.按照《特种设备安全技术规范 TSG 21-2016 固定式压力容器安全技术监察规程》标准，对公司的中央空调蒸发器2台、冷凝器2台、油分离器4个、消防隔膜气压罐1台、化验室灭菌锅2台、空压机储气罐1台、安全阀9个（以上均属于压力容器），定期进行检测校正。

2.根据机场动力能源和《城市燃气规范》要求，对公司燃气管道共计200米进行检测，每三年检测一次；压力容器每年检测一次。