## 技术要求

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项次** | **技术参数** | **技术要求** | **是否偏离（如无偏离，请填写“无”）** | **备注** |
| ★1 | 平台高度 | ≧5米 |  |  |
| ★2 | 工作高度 | ≧7米 |  |  |
| ★3 | 主平台尺寸 | 长（A）≧ 1.7米 |  | 参见尺寸示意图 |
| 宽（B）≧0.7米 |  |
| ★4 | 主平台载荷 | ≧220KG（2人） |  |  |
| ★5 | 延伸平台 | 单延伸平台，延伸长度≧0.8米 |  |  |
| ★6 | 延伸平台载荷 | ≧110G |  |  |
| ★7 | 驱动方式 | 电池驱动 |  |  |
| ★8 | 电池类型 | 磷酸铁锂 或 铅酸 |  |  |
| ★9 | 电池容量 | ≧220Ah |  |  |
| ★10 | 充电器 | 自带 |  |  |
| ★11 | 轮胎 | 实心橡胶轮胎 |  |  |
| ★12 | 防护装置 | 工作平台扶栏上部具备主动防撞保护装置，侧面具备防撞海绵。 |  |  |
| ★13 | 防水等级 | 整车IP65 |  |  |
| ★14 | 移动报警 | 行驶过程中具有声音警告。 |  |  |
| ★15 | 升降报警 | 升降过程中具有声音警告。 |  |  |
| ★16 | 过载保护 | 平台超过额定载荷时发出警告并自动停止运行。 |  |  |
| ★17 | 倾斜保护 | 平台超过额定倾斜度时发处警告并自动停止运行。 |  |  |
| ★18 | 琥珀色警告灯 | 车辆运行时具有琥珀色警告灯闪烁提示。 |  |  |
| ★18 | 防火装置 | 具有电瓶主动防火装置。 |  |  |
| 19 | 交货 | Ameco |  | 北京市顺义区南法信 |
| 20 | 安装 | Ameco现场安装调试 |  |  |
| 21 | 培训 | Ameco现场培训并授权 |  |  |
| 22 | 质保 | 遵循原厂质保政策 |  |  |
| ★23 | 产品资质 | 所投产品需具备CE证书。 |  |  |

**表1** 技术参数要求



尺寸示意图

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表签字：

日期：