**附件3.项目内容及要求**

1. **项目内容**

区域：

出港区域：面积110㎡ ，需求设备类型：天花式室内机，冷量400W/㎡，数量2台；

回收区域：面积117㎡ ，需求设备类型：天花式室内机，冷量400W/㎡，数量3台；

冷荤头等：面积57㎡ ，需求设备类型：天花式室内机，冷量400W/㎡，数量1 台；

饼房包装：面积173㎡ ，需求设备类型：天花式室内机，冷量400W/㎡，数量2 台；

洗衣房 ：面积75㎡ ，需求设备类型：壁挂式室类机，冷量400W/㎡，数量2台。

1. **项目要求**

1、冷量400W/㎡。满足生产区域温度控制在20℃内，出风口温度达到18℃以内，可实现在中央空调不启动的情况下对车间降温，减少能耗。

2、设备安装数量与施工方提供清单一致；

3、所有区域安装方浇筑机座并按规范安装管道；

4、包安装，设备自验收合格之日起整机质保一年；

5、满足国家及行业的相关规定。