风机具体参数 、数量 要求如下 （ 均为 玻璃钢材质离心风机） ：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 风机型号 | 流量 m3/h | 风压 pa | 转速 | 电机型号 | 功率 | 安装地点 | 数量 |
| 1 | F4-72-6A | 6291-12120 | 1230-710 | 1450 | YE3-112M-4 | 4KW | 热厨房 | 1 台 |
| 2 | F4-72-6A | 6291-12120 | 1230-710 | 1450 | YE3-112M-4 | 4KW | 热厨房 | 1 台 |
| 3 | F4-72-6A | 6291-12120 | 1230-710 | 1450 | YE3-112M-4 | 4KW | 民族厨房 | 1 台 |
| 4 | F4-72－4.5A | 2700-4960 | 670-400 | 1450 | YX3-90s-2 | 1. 5KW | 热厨房 | 1 台 |
| 5 | F4-72-6A | 6291-12120 | 1230-710 | 1450 | YE3-112M-4 | 4KW | 面包房 | 1 台 |
| 6 | F4-72-7A | 11328-19635 | 1559-1140 | 1450 | YX3-132S2-2 | 7. 5KW | 洗涮班 | 1 台 |
| 7 | F4-72-6A | 6291-12120 | 1230-710 | 1450 | YE3-112M-4 | 4KW | 餐厅 | 1 台 |